Signalumsetzer SMO482-12 für Meldungen von Bender-Geräten mit BENDER BMS-Bus auf Relaiskontakte.

Speisespannung: AC 230 V

Ausgänge:           	
12 Relaisausgänge als Schließer, 
Arbeitsweise einstellbar von Arbeits- auf Ruhestrom. 
Einschaltvermögen AC/DC 5 A,
Alarmadresse/Kanal werksseitig
Programmierbar

Schnittstelle: RS485/BMS-Bus

Das Gehäuse eignet sich:
- zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
- zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
- zur Schraubmontage

Fabrikat: 		
Bender GmbH & Co.KG
Londorfer Str. 65   
35305 Grünberg

Typ: SMO482-12